上海亚荣 YRDC-0515 低温恒温槽 产品资料
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产品概述
温度范围（℃） -5~100；温度精度（℃） 0.1；温度波动度（℃） ±0.05（水或者纯酒精在25℃时）；容量（L） 15；开口尺寸（mm） 215×175×200
产品介绍与技术参数
	型号
	YRDC-0515

	温度范围（℃）
	-5~100

	温度精度（℃）
	0.1

	温度波动度（℃）
	±0.05（水或者纯酒精在25℃时）

	容量（L）
	15

	开口尺寸（mm）
	215×175×200

	泵循环方式
	内、外循环

	泵流量（L/min）
	10

	制冷方式
	压缩机

	功率（W）
	2000

	外形尺寸（mm）
	370×450×740

	净重（kg）
	36

	工作电源
	AC220V / 50Hz



YRDC系列低温恒温槽
1
采用单片微处理器控制、自整定PID调节，进口铂电阻（Pt100）测温，控温精度高、波动度小；制冷效率高、噪声低。为用户提供高精度、受控、温度均匀的恒温场源。仪器工作稳定可靠，操作安全方便。
2
仪器广泛适用于： 生物工程、医药、食品、化工、冶金、石油等领域。是研究院所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温设备。 本系列有各种不同规格，满足客户多方面要求。客户可根据所需的不同温度范围、不同容量和不同功能来选择。
产品特点
1
高品质压缩机、高可靠性、高效率
2
内胆、台面均为不锈钢，清洁卫生，使用寿命长，美观耐腐蚀。
3
采用XMT模拟数字PID自动控制系统，温度数字显示和设定。
4
全封闭压缩机组制冷，制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
5
先进的内/外循环泵系统可以把槽内被恒温液体外引，建立第二恒温场。
6
槽内冷液可外引，冷却机外实验容器，也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
资料来源 上海亚荣官网 YRDC-0515
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