上海亚荣 SY-2000A 油浴旋转蒸发器 产品资料
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产品概述
触摸式液晶彩屏；内置真空负压控制；0～200转/分，正反旋转；室温～180℃，水油两用。
产品介绍与技术参数
产品功能
触摸式液晶彩屏，内置式真空负压控制器；时间设定、温度数显、转速数显；正反旋转，水油两用，球磨口冷凝管。采用24口标准加长玻璃轴管，M42卡扣螺母。
应用范围
生物制药、精细化工浓缩、干燥、分离、结晶等。
主要技术参数
	参数
	SY-2000A

	温度范围
	PID温度自动控制，LED显示，室温～180℃

	变频调速
	0～200转/分，正反旋转切换

	真空度范围
	内置式设定 -0.01～-0.095 MPa，精度 0.2%～0.5%

	升降范围
	船形按键，快速自动升降 0～150 mm

	冷凝器
	球磨口双回流冷凝管，冷凝面积 0.15 m²

	浴锅
	4升容量，可用50～2000 ml范围内蒸发瓶，铝合金防护罩

	控温精度
	水浴精度 ±1℃，油浴精度 ±2℃

	仪器尺寸
	450×400×850 mm

	整机重量
	30 kg

	加热功率
	1500 W

	电机功率
	40 W

	电压
	220 V / 50 Hz
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