上海亚荣 DLSB-10/20 低温冷却液循环泵 产品资料
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产品概述
使用温度 -20℃～室温；储液槽 10 L；额定流量 10 L/min；扬程 4～6 m。
产品介绍与技术参数
主要技术参数
	参数
	DLSB-10/20

	使用温度范围
	-20℃～室温

	温度稳定性
	±2℃

	制冷量（10℃）
	1700 W

	制冷量（0℃）
	1200 W

	制冷量（-10℃）
	700 W

	制冷量（-20℃）
	370 W

	制冷量（-30℃）
	—

	额定流量
	10 L/min

	扬程
	4～6 m

	储液槽容积
	10 L

	储液槽尺寸
	φ250×250 mm

	开口尺寸
	φ210 mm

	最佳环境温度
	5～25℃

	电源
	220 V / 50 Hz

	整机功率
	1050 W

	外壳材质
	冷板静电喷塑 SPCC

	外形尺寸
	530L×420W×800H mm

	重量
	41 kg
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